**2X4=8 ÜNİTELİ**

**BALIKKILÇIĞI SAĞIM ODASI ÖZELLİKLERİ**

**Vakum Gurubu:** 5,5 HP 1400 dev/dak 380 V elektrik motoru, tam devir daimli

yağlı 1400 lt/dak 1 ADET vakum pompası. Susturuculu ve yağ geri dönüsüm

süzgeçli egzoz sistemi, 7 Lt yağ deposu. Temizlenebilir yağ süzgeci**.**

**Vakum Hattı:** 51 mm x 3,2 mm PVC vakum hattı bağlantı ve dirsekleri. Servo

regülatör. 10 mm vakum saati.7 Lt vakum dağıtım hava tankı gerekli giris

bağlantı parçaları

**Süt Hattı:** 51 x 1,5 mm 304 paslanmaz krom çift süt hattı. Bağlantı parçaları

ve dirsekler. Paslanmaz süt girisi kelepçeleri

**Nabız Hattı:** 51 mm x 3.2 mm PVC nabız hattı. İsteğe bağlı olarak pnomatik

ya da masajlı elektronik pulsatörler. Portatif kolay sökülüp takılır pulsatör

girisleri.

**Süt Toplama ve Aktarma Grubu:** 80 Lt 304 paslanmaz krom süt toplama

tankı. Süt hattına bağlantı parçaları ve süt girisleri.20 cm çapında paslanmaz

krom temizleme kapağı. İsteğe bağlı olarak konulan manuel yada elektronik

Sütölçerler. 1.5 Kw 2800 dev/dak 10 ton/saat kapasiteli paslanmaz krom süt

pompası. Motor koruma roleli termikli kumanda panosu. Süt seviye salteri.

Gerekli kablo bağlantı parçaları. 38 x 2 mm süt aktarma hattı ( Süt toplama

tankından süt soğutma tankına) Gıdaya uygun spiral hortum. Gerekli dirsek

ve bağlantı parçaları**.**

**Yıkama hattı**: Paslanmaz krom saçtan duvara monte portatif yıkama

baslıkları.38x2 mm paslanamaz krom yıkama hattı çift hat. Gerekli bağlantı

aparatları, dirsekler. Bağlantı civataları ve dübeller. İsteğe bağlı olarak

manuel yada otomatik yıkama sistemi.

**Sağım baslıkları:** paslanmaz bütün krom memelik kılıfları. Uzun tip

memelikler ve sağım pençeleri, İsteğe bağlı otomatik baslık çıkartıcılar.

**Sağım Odası Demirleri:** Çukurdan açılır kapılar, iki adet inis merdiveni.

Kaynaksız demonte, Hayvan arkası pislik tutma ve çukur saçları, 42 x 2,5 mm

sıcak galveniz daldırma standart borudan imal. Bağlantı parçaları, cıvataları

ve dübeller

**Not: Kullanılan bütün malzemeler TSE standartlarına uygun ve Deney**

**Raporu almak için gerekli standartlara uygun kalitededir.**